0.9°35mm两相混合式步进电机0.9°35mm(NEMA14) 2phase hybrid stepper motor
Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	0.9°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	28N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	10N
	


Electrical Specifications:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	g.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE35HM27-0504
	0.9
	27
	0.5
	10
	14
	1000
	4
	80
	6
	0.13

	OE35HM34-1004
	0.9
	34
	1
	2
	3
	1200
	4
	110
	9
	0.17

	OE35HM40-1004
	0.9
	40
	1
	2
	4
	1500
	4
	140
	12
	0.22


以上仅为代表产品，特殊要求产品可根据客户要求订制。

Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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