0.9°57mm两相混合式步进电机 0.9°57mm(NEMA23)2phase hybrid stepper motor
基本性能/General Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
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	步距角(Step Angle)
	0.9°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength)
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	75N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	15N
	


电机规格/Electrical Specification:   
	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
[image: image2.wmf]2


	Kg

	OE57HM41-1006
	0.9
	41
	1
	5.7
	8
	3.9
	6
	210
	120
	0.45

	OE57HM41-2804
	0.9
	41
	2.8
	0.7
	2.2
	5
	4
	210
	120
	0.45

	OE57HM51-2006
	0.9
	51
	2
	1.6
	2.2
	7.2
	6
	380
	280
	0.68

	OE57HM56-1006
	0.9
	56
	1
	7.4
	17.5
	9
	6
	400
	300
	0.7

	OE57HM56-2006
	0.9
	56
	2
	1.8
	4.5
	9
	6
	400
	300
	0.7

	OE57HM56-2804
	0.9
	56
	2.8
	0.9
	3.3
	12
	4
	400
	300
	0.7

	OE57HM76-1006
	0.9
	76
	1
	8.6
	23
	13.5
	6
	680
	480
	1

	OE57HM76-2006
	0.9
	76
	2
	3
	7
	13.5
	6
	680
	480
	1

	OE57HM76-2804
	0.9
	76
	2.8
	1.15
	5.6
	18
	4
	680
	480
	1


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm)
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接线图/Wiring Diagram:
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