1.2°110mm三相混合式步进电机 1.2°110mm(NEMA42) 3phase hybrid Stepper motor
基本性能/Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.2°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength)
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	220N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	60N
	


电机规格/Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	转动惯量    
Rotoer inertia


	引线数Leads
	重量

Motor

Length

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	g.cm
[image: image1.wmf]2


	
	Kg

	OE110H3P134-3003
	1.2
	134
	3
	3.15
	17
	8
	9750
	3
	7.8

	OE110H3P162-3003
	1.2
	162
	3
	4.2
	22
	13
	12100
	3
	8.3

	OE110H3P194-5003
	1.2
	194
	5
	2.14
	17.5
	16
	15300
	3
	10.5

	OE110H3P233-5003
	1.2
	233
	5
	1.93
	23
	20
	18600
	3
	12.6

	OE110H3P253-5003
	1.2
	253
	5
	2.4
	24.4
	22
	21000
	3
	13.1

	OE110H3P285-5003
	1.2
	285
	5
	2.9
	27
	25
	24300
	3
	14.8


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Dimensions:电机外型图

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:接线图

[image: image4.png]B2
]

=

5
BEIE

|slgtxax|o

ReD 2 U

% GRN

W & GRN

GND

=

CIRIDACILY: =2 g

aET

FER AR HEE

C 3 ENTER BB, RESTRTERDTHRERE

[ ]





_1234567890.unknown

