1.2°130mm三相混合式步进电机 1.2°130mm(NEMA52) 3phase hybrid stepper motor
基本性能/General Specification:
	项目(Item)
	性能(Specifications)

	步距角(Step Angle)
	1.2°

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC

	电气强度(Dielectric Strength)
	1000VAC for 1minute 

	绝缘等级（Insulation class）
	B


电机规格/Electrical Specification:                                              

	型号

Model No.
	运行电压Operating Voltage
	额定电流

Rated Current


	电阻

Resistance


	电感

Inductance


	保持转矩

Holding Torque
	空载频率Noload Frequency
	启动频率Starting Frequency
	重量

Weight
	长度Length

	
	VDC
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	g.cm
	kg
	mm

	OE130H3P173
	80~325
	5
	0.68
	9.2
	25
	20000
	2600
	13.3
	173

	OE130H3P229
	80~325
	5
	0.94
	14.8
	30
	20000
	2500
	17.8
	229

	OE130H3P257
	80~325
	3
	1.71
	23.6
	40
	18000
	2500
	20
	257

	OE130H3P285
	80~325
	6
	1.18
	19.4
	50
	18000
	2500
	22.5
	285


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm)
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接线图/Wiring Diagram:
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