1.2°57mm三相混合式步进电机 1.2°57mm(NEMA23) 3phase hybrid stepper motor
基本性能/General Specification:

电机规格/Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE57H3P42-5206
	1.2
	42
	5.2
	1.3
	1.4
	4.5
	210
	110
	0.45

	OE57H3P56-5606
	1.2
	56
	5.6
	0.7
	0.7
	9
	400
	300
	0.75

	OE57H3P79-5206
	1.2
	79
	5.2
	0.9
	1.5
	15
	680
	480
	1.1


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
电机外型图/Dimensions:(Unit=mm)
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接线图/Wiring Diagram:
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项目(Item)�
性能(Specifications)�
�
�
步距角(Step Angle)�
1.2°�
�
�
温  升(Temperature Rise)�
80℃max�
�
�
环境温度（Ambient Temperature）�
-20℃~+50℃�
�
�
绝缘电阻(Insulation Resistance)�
100 MΩ Min. ,500VDC�
�
�
电气强度(Dielectric Strength)�
500VAC for 1minute �
�
�
径向间隙(Shaft Radial Play)�
0.02Max. (450g-load)�
�
�
轴向间隙(Shaft Axial Play)�
0.08Max. (450g-load)�
�
�
最大径向压力(Max. radial force)�
75N (20mm from the flange)�
�
�
最大轴向压力(Max. axial force)�
15N�
�
�
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