1.2° 86mm三相混合式步进电机 1.2°86mm(NEMA34) 3 phase hybrid stepper motor
Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.2°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100Ω Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength)
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	75N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	15N
	


Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	g.cm
[image: image1.wmf]2


	Kg

	OE86H3P65-3006
	1.2
	65
	3.0
	0.5
	1.6
	2
	1100
	1.65

	OE86H3P98-5206
	1.2
	98
	5.2
	0.6
	3
	4.5
	2320
	2.70

	OE86H3P113-5206
	1.2
	113
	5.2
	0.9
	5.9
	6
	3100
	3.50

	OE86H3P126-6006
	1.2
	126
	6.0
	0.75
	2.4
	6
	3300
	3.80

	OE86H3P150-5006
	1.2
	150
	5.0
	1.5
	3
	7
	4650
	5.10


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Dimensions:电机外型图

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:接线图
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