1.8°110mm两相混合式步进电机 1.8°110mm(NEMA42) 2phase hybrid stepper motor
基本性能/Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	820VAC for 1S 3mA
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	220N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	60N
	


电机规格/Electrical Specification:

	型号
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	kg.cm
	g.cm
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	Kg

	OE110HS99-5504
	1.8
	99
	5.5
	0.9
	12
	11.2
	4
	3
	5500
	5

	OE110HS115-6004
	1.8
	115
	6.0
	0.48
	7
	12
	4
	4
	7100
	6

	OE110HS150-6504
	1.8
	150
	6.5
	0.8
	15
	21
	4
	5.9
	10900
	8.4

	OE110HS165-6004
	1.8
	165
	6.0
	0.9
	14
	24
	4
	6.6
	12800
	9.1

	OE110HS201-8004
	1.8
	201
	8.0
	0.67
	12
	28
	4
	7.5
	16200
	11.8


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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