1.8° 20mm两相混合式步进电机     1.8°20mm (NEMA8)2phase hybrid stepper motor 

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	28N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	10N
	


基本性能/Genaral Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	重量

 Motor 

Weight 

	 
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	g.cm
	No.
	Kg

	OE20HS30-0604
	1.8
	30
	0.2
	18
	3.2
	180
	4
	0.06

	OE20HS33-0604
	1.8
	33
	0.6
	6.5
	1.7
	200
	4
	0.07

	OE20HS38-0604
	1.8
	38
	0.6
	10
	5.5
	300
	4
	0.08

	OE20HS42-0804
	1.8
	42
	0.8
	5.4
	1.5
	400
	4
	0.09


电机规格/Electrical Specification:

以上仅为代表产品，特殊要求产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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