1.8° 28mm两相混合式步进电机 1.8°28mm(NEMA11) 2phase hybrid stepper motor

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	28N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	10N
	


基本性能/Genaral Specification:

电机规格/Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Motor

Weight 

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	g.cm
	No.
	g.cm
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	Kg

	OE28HS32-0674
	1.8
	32
	0.67
	5.6
	3.4
	600
	4
	9
	0.11

	OE28HS32-0956
	1.8
	32
	0.95
	2.8
	0.8
	430
	6
	9
	0.11

	OE28HS45-0956
	1.8
	45
	0.95
	3.4
	1.2
	750
	6
	12
	0.14

	OE28HS45-0674
	1.8
	45
	0.67
	6.8
	4.9
	950
	4
	12
	0.14

	OE28HS51-0956
	1.8
	51
	0.95
	4.6
	1.8
	900
	6
	18
	0.2

	OE28HS51-0674
	1.8
	51
	0.67
	9.2
	7.2
	1200
	4
	18
	0.2


以上仅为代表产品，特殊要求产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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