1.8° 39mm两相混合式步进电机 1.8°39mm(NEMA16) 2phase hybrid stepper motor
基本性能/Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	28N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	10N
	


电机规格/Electrical Specifications:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	g.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE39HY20-0404
	1.8
	20
	0.4
	6.6
	7.5
	650
	4
	50
	11
	0.12

	OE39HY20-0506
	1.8
	20
	0.5
	13
	7.5
	800
	6
	50
	11
	0.12

	OE39HY34-0404
	1.8
	34
	0.4
	30
	32
	2100
	4
	120
	20
	0.18

	OE39HY34-0306
	1.8
	34
	0.3
	40
	20
	1300
	6
	120
	20
	0.18

	OE39HY38-0504
	1.8
	38
	0.5
	24
	45
	2900
	4
	180
	24
	0.2

	OE39HY38-0806
	1.8
	38
	0.8
	7.5
	6
	2000
	6
	180
	24
	0.2

	OE39HY44-0304
	1.8
	44
	0.3
	40
	100
	2800
	4
	250
	40
	0.25


以上仅为代表产品，特殊要求产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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