1.8°42mm两相混合式步进电机1.8°42mm(NEMA17)2 phase hybrid stepper motor
基本性能/Genaral Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	28N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	10N
	


电机规格/Electrical Specifications:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE42HS25-0404
	1.8
	25
	0.4
	24
	36
	1.8
	4
	75
	20
	0.15

	OE42HS28-0504
	1.8
	28
	0.5
	20
	21
	1.5
	4
	85
	24
	0.22

	OE42HS34-1334
	1.8
	34
	1.33
	2.1
	2.5
	2.2
	4
	120
	34
	0.22

	OE42HS34-0406
	1.8
	34
	0.4
	24
	15
	1.6
	6
	120
	34
	0.22

	OE42HS34-0956
	1.8
	34
	0.95
	4.2
	2.5
	1.6
	6
	120
	34
	0.22

	OE42HS40-0406
	1.8
	40
	0.4
	30
	30
	2.6
	6
	150
	54
	0.28

	OE42HS40-1684
	1.8
	40
	1.68
	1.65
	3.2
	3.6
	4
	150
	54
	0.28

	OE42HS40-1206
	1.8
	40
	1.2
	3
	2.7
	2.9
	6
	150
	54
	0.28

	OE42HS48-0406
	1.8
	48
	0.4
	30
	25
	3.1
	6
	260
	68
	0.35

	OE42HS48-1684
	1.8
	48
	1.68
	1.65
	2.8
	4.4
	4
	260
	68
	0.35

	OE42HS48-1206
	1.8
	48
	1.2
	3.3
	2.8
	3.17
	6
	260
	68
	0.35

	OE42HS60-0406
	1.8
	60
	0.4
	30
	39
	6.5
	6
	280
	102
	0.5

	OE42HS60-1704
	1.8
	60
	1.7
	3
	6.2
	7.3
	4
	280
	102
	0.5

	OE42HS60-1206
	1.8
	60
	1.2
	6
	7
	5.6
	6
	280
	102
	0.5


以上仅为代表产品，特殊要求产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)                        

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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