1.8°57mm两相混合式圆形步进电机 1.8°57mm(NEMA23) 2phase hybrid Round stepper motor 
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基本性能/Genaral Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE57HY41-0406
	1.8
	41
	0.4
	30
	30
	2.88
	6
	180
	57
	0.54

	OE57HY41-1564
	1.8
	41
	1.56
	1.8
	3.6
	4
	4
	180
	57
	0.54

	OE57HY51-0426
	1.8
	51
	0.42
	29
	36
	4.97
	6
	350
	110
	0.6

	OE57HY51-2804
	1.8
	51
	2.8
	0.85
	2.1
	6.9
	4
	350
	110
	0.6

	OE57HY56-0606
	1.8
	56
	0.6
	20
	32
	6
	6
	420
	135
	0.65

	OE57HY56-2004
	1.8
	56
	2
	3
	7
	8
	4
	420
	135
	0.65

	OE57HY76-1506
	1.8
	76
	1.5
	3.6
	6
	9
	6
	720
	200
	0.95

	OE57HY76-4004
	1.8
	76
	4
	0.88
	2.6
	14
	4
	720
	200
	0.95


电机规格/Electrical Specification:  
以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
电机外型图/Dimensions:(单位/Unit=mm)
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接线图/Wiring Diagram:
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项目(Item)�
性能(Specifications)�
��
�
步距角(Step Angle)�
1.8°�
�
�
温  升(Temperature Rise)�
80℃max�
�
�
环境温度（Ambient Temperature）�
-20℃~+50℃�
�
�
绝缘电阻(Insulation Resistance)�
100 MΩ Min. ,500VDC�
�
�
电气强度(Dielectric Strength):�
500VAC for 1minute �
�
�
径向间隙(Shaft Radial Play)�
0.02Max. (450g-load)�
�
�
轴向间隙(Shaft Axial Play)�
0.08Max. (450g-load)�
�
�
最大径向压力(Max. radial force)�
75N (20mm from the flange)�
�
�
最大轴向压力(Max. axial force)�
15N�
�
�
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