1.8° 86mm两相混合式步进电机 1.8°86mm(NEMA34) 2 phase hybrid stepper motor
	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	820VAC for 1s 3mA
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	220N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	60N
	


基本性能/Genaral Specification:

电机规格/Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	Kg.cm
	g.cm
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	Kg

	OE86HS68-5904
	1.8
	67
	5.9
	0.28
	1.7
	3.4
	4
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS68-2808
	1.8
	67
	2.8
	1.4
	3.9
	3.4
	8
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS78-5504
	1.8
	78
	5.5
	0.46
	4.0
	4.6
	4
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS78-4208
	1.8
	78
	4.2
	0.75
	3.4
	4.6
	8
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS97-4504
	1.8
	97
	4.5
	0.66
	3.0
	5.8
	4
	1.7
	2100
	3.0

	OE86HS97-4008
	1.8
	97
	4.0
	0.98
	4.1
	4.7
	8
	1.7
	2100
	3.0

	OE86HS100-6004
	1.8
	100
	6.0
	0.36
	2.8
	7.0
	4
	1.9
	2200
	3.1

	OE86HS115-6004
	1.8
	115
	6.0
	0.6
	6.5
	8.7
	4
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS115-4208
	1.8
	115
	4.2
	0.9
	6.0
	8.7
	8
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS126-6004
	1.8
	126
	6.0
	0.58
	6.5
	6.3
	4
	2.9
	3200
	4.5

	OE86HS155-6004
	1.8
	155
	6.0
	0.68
	9.0
	13.0
	4
	3.6
	4000
	5.4

	OE86HS155-4208
	1.8
	155
	4.2
	1.25
	8.0
	12.2
	8
	3.6
	4000
	5.4


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)                        

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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