
OE28HS  Planetary Gearbox Stepping Motor/28mm行星减速步进电机

基本性能/General Specification:
	内齿圈材料         Housing Material
	金属      Metal

	输出轴轴承形式     Bearing at Output
	滚动轴承  Ball Bearings

	最大允许径向负载（离法兰12mm处）Max.Radial Load(12mm from flange)
	 ≤35N

	最大允许轴向负载Max.Shaft Axial Load
	≤25N

	径向间隙（测量点尽量接近法兰）

Radial Play of Shaft (near to Flange)
	≤0.07mm

	轴向间隙       Axial Play of Shaft 
	≤0.3mm

	背隙（无负载时）  Backlash at No-load 
	       1.5°


28HS 混合式步进电机性能  28HS Hybrid Stepping Motor Specifications

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Motor

Weight 

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	g.cm
	No.
	g.cm
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	Kg

	OE28HS32-0674PG5.18
	1.8
	32
	0.67
	5.6
	3.4
	600
	4
	9
	0.11

	OE28HS45-0674PG51
	1.8
	45
	0.67
	6.8
	4.9
	950
	4
	12
	0.14

	OE28HS51-0674PG71
	1.8
	51
	0.67
	9.2
	7.2
	1200
	4
	18
	0.2


28HS行星减速器性能  28HS Planetary Gearbox Specifications

	减速比 Reduction ratio
	3.71
	5.18
	13.76
	19.2
	26.8
	51
	71
	99.5

	减速级数 Number of gear trains
	1
	2
	3

	减速器长度（L2） Length(L2)   mm
	30
	37
	45

	最大额定转矩
	5
	7
	9

	Max.rated torque   kg.cm
	
	
	

	瞬间允许转矩
	15
	21
	27

	Short time permissible torque   kg.cm
	
	
	

	重量  Weight       g
	200
	250
	300


Dimensions:(电机外型图)                                   Wiring Diagram:(接线图)              

(Unit=mm)                                        
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