OE42HSG  Gearbox Stepping Motor/42mm混合式步进齿轮电机 

基本性能/General Specification:
	内齿圈材料         Housing Material
	金属      Metal

	输出轴轴承形式     Bearing at Output
	滚动轴承  Ball Bearings

	最大允许径向负载（离法兰12mm处）Max.Radial Load(12mm from flange)
	 ≤20N

	最大允许轴向负载Max.Shaft Axial Load
	≤15N

	径向间隙（测量点尽量接近法兰）

Radial Play of Shaft (near to Flange)
	≤0.06mm

	轴向间隙       Axial Play of Shaft 
	≤0.3mm

	背隙（无负载时）  Backlash at No-load 
	       1.5°


42HS 混合式步进电机性能  42HS Hybrid Stepping Motor Specifications
	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE42HS34-1334
	1.8
	34
	1.33
	2.1
	2.5
	2.6
	4
	120
	34
	0.22

	OE42HS40-1304
	1.8
	40
	1.3
	2.6
	4.5
	4.1
	4
	150
	54
	0.28

	OE42HS40-1704
	1.8
	40
	1.7
	1.5
	2.3
	4.2
	4
	150
	54
	0.28

	OE42HS48-1684
	1.8
	48
	1.68
	1.65
	2.3
	4.4
	4
	260
	68
	0.35


Gearbox Specifications
	减速比Reduction ratio
	5
	10
	15
	20

	减速级数Number of gear trains
	1
	2

	减速箱长度(L2)Length(mm)
	28.5

	峰值力距Peak torque(kg.cm)
	10

	空载间隙 Backlash at Noload(度)
	4deg
	3deg


Dimensions电机外型                             Wiring Diagram:(接线图)
(Unit=mm)
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