OE42HSP  PlanetaryGearbox Stepping Motor/42mm行星减速步进电机

基本性能/General Specification:
	内齿圈材料         Housing Material
	金属      Metal

	输出轴轴承形式     Bearing at Output
	滚动轴承  Ball Bearings

	最大允许径向负载（离法兰12mm处）Max.Radial Load(12mm from flange)
	 ≤80N

	最大允许轴向负载Max.Shaft Axial Load
	≤30N

	径向间隙（测量点尽量接近法兰）

Radial Play of Shaft (near to Flange)
	≤0.06mm

	轴向间隙       Axial Play of Shaft 
	≤0.3mm

	背隙（无负载时）  Backlash at No-load 
	       1.5°


42HS 混合式步进电机性能  42HS Hybrid Stepping Motor Specifications

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	kg.cm
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE42HS34-1334
	1.8
	34
	1.33
	2.1
	2.5
	2.2
	4
	120
	34
	0.22

	OE42HS34-0406
	1.8
	34
	0.4
	24
	15
	1.6
	6
	120
	34
	0.22

	OE42HS40-1684
	1.8
	40
	1.68
	1.65
	3.2
	3.6
	4
	150
	54
	0.28

	OE42HS40-1206
	1.8
	40
	1.2
	3
	2.7
	2.9
	6
	150
	54
	0.28

	OE42HS48-1684
	1.8
	48
	1.68
	1.65
	2.8
	4.4
	4
	260
	68
	0.35

	OE42HS48-1206
	1.8
	48
	1.2
	3.3
	2.8
	3.17
	6
	260
	68
	0.35

	OE42HS60-1704
	1.8
	60
	1.7
	3
	6.2
	7.3
	4
	280
	102
	0.5

	OE42HS60-1206
	1.8
	60
	1.2
	6
	7
	5.6
	6
	280
	102
	0.5


42HS行星减速器性能  42HS Planetary Gearbox Specifications

	减速比 Reduction ratio
	3.71
	5.18
	13.76
	19.2
	26.8
	51
	71
	99.5
	139

	减速级数 Number of gear trains
	1
	2
	3

	减速器长度（L2） Length(L2)   mm
	27.3
	35
	42.7

	最大额定转矩Max.rated torque             kg.cm
	20
	30
	40

	瞬间允许转矩Short time permissible torque   kg.cm
	40
	60
	80

	重量 Weight                  g
	350
	450
	550


Dimensions:(电机外型图)
(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)

[image: image3.png]AutaCAD 2008e\Userghfidmintstrator) Deskiop\ettE

) [=T]x]
[olxxax|o |
4 LEADS 6 LEADS 8 LEADS
BLK B A BLKZ A REDAL A )
YELE o *ELﬁA’—)
BLU = C g
GRN&C GRN&E C - C
. BE B D D
B D B %ok %
a W ﬁ WHT ORG BRN GRN
RED BL DWHTBLU





_1234567890.unknown

