OE86HSGN 混合式步进齿轮电机  / 86 HSGN Stepper motor with Gearbox 

基本性能/Genaral Specification:
	内齿圈材料         Housing Material
	金属      Metal

	输出轴轴承形式     Bearing at Output
	滚动轴承  Ball Bearings

	最大允许径向负载（离法兰12mm处）Max.Radial Load(12mm from flange)
	 ≤350N

	最大允许轴向负载Max.Shaft Axial Load
	≤100N


电机规格/Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	Kg.cm
	g.cm
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	Kg

	OE86HS68-3004
	1.8
	68
	3.0
	1.2
	7.1
	3.5
	4
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS68-2808
	1.8
	68
	2.8
	1.4
	3.9
	2.4
	8
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS78-5504
	1.8
	78
	5.5
	0.46
	4
	4.6
	4
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS78-4208
	1.8
	78
	4.2
	0.75
	3.4
	4.6
	8
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS115-6004
	1.8
	115
	6.0
	0.6
	6.5
	8.7
	4
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS115-4208
	1.8
	115
	4.2
	0.9
	6
	8.7
	8
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS155-6204
	1.8
	155
	6.2
	0.75
	9
	12.2
	4
	3.6
	4000
	5.4

	OE86HS155-4208
	1.8
	155
	4.2
	1.25
	8
	12.2
	8
	3.6
	4000
	5.4


减速箱规格/Gearbox Specifications

	Ratio减速比
	3
	5
	7.5
	10
	15
	18
	20
	25
	30
	50
	60
	75
	100
	120
	150
	200

	Number of gear trains级数
	1
	2
	3

	Length(L) mm齿轮箱厚度
	42&60
	60

	Rated Torque额定转矩
	30N.m

	Peak Torque极限转矩
	45N.m


Dimensions:(电机外型图)                        

(Unit=mm)                         
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Wiring Diagram:(接线图)
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