OE86HSPX Planetary Gearbox Stepping Motor/ 86mm行星减速步进电机
基本性能/Genaral Specification:

	内齿圈材料         Housing Material
	金属      Metal

	输出轴轴承形式     Bearing at Output
	滚动轴承  Ball Bearings

	最大允许径向负载（离法兰12mm处）Max.Radial Load(12mm from flange)
	 ≤550N

	最大允许轴向负载Max.Shaft Axial Load
	≤500N

	回程间隙     Backlash arcmin (arcmin)
	≤18


电机规格/Electrical Specifications:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	Kg.cm
	g.cm
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	Kg

	OE86HS68-3004
	1.8
	68
	3.0
	1.2
	7.1
	3.5
	4
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS68-2808
	1.8
	68
	2.8
	1.4
	3.9
	2.4
	8
	0.8
	1000
	1.7

	OE86HS78-5504
	1.8
	78
	5.5
	0.46
	4
	4.6
	4
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS78-4208
	1.8
	78
	4.2
	0.75
	3.4
	4.6
	8
	1.2
	1400
	2.3

	OE86HS115-6004
	1.8
	115
	6.0
	0.6
	6.5
	8.7
	4
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS115-4208
	1.8
	115
	4.2
	0.9
	6
	8.7
	8
	2.4
	2700
	3.8

	OE86HS155-6204
	1.8
	155
	6.2
	0.75
	9
	12.2
	4
	3.6
	4000
	5.4

	OE86HS155-4208
	1.8
	155
	4.2
	1.25
	8
	12.2
	8
	3.6
	4000
	5.4


齿轮箱规格/Gearbox Electrical Specification:
	级数         Stage
	One stage 单级
	Two stage 二级
	Three stage 三级

	减速比       Ratio                
	3、4、5、6
	10、12、16、20、24、30、36
	 48、52.8、64、96、144、216

	长度         Length (mm) L2
	79
	93
	107

	最大输入转速 Max.Input Rpm (Rpm)
	3000
	3000
	3000

	最大径向力   Max.Radial load (N)
	550
	550
	550

	最大轴向力   Max.Shaft axial load (N)
	500
	500
	500

	效率         Efficiency (%)
	85
	80
	75

	润滑方式     Lubricating system   
	终身润滑 Long-term 


Dimensions电机外型                        
(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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