1.8°86mm两相混合式伺服步进电机 1.8°86mm(NEMA34) 2 phase servo stepper motor
	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	820VAC for 1s 3mA
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	220N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	60N
	


Genaral Specification:

Electrical Specification:

	型号

Model No.
	步距角

Step Angle
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	( °)
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	Kg.cm
	g.cm
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	Kg

	OE86HS78-6004XBJED-0.35M
	1.8
	78
	6
	0.27
	2
	4.5
	4
	1.2
	1400
	2.8

	OE86HS115-6004YBJED-0.35M
	1.8
	115
	6
	0.36
	3.8
	8.5
	4
	2.4
	2700
	4.3

	OE86HS155-6004YBJED-0.35M
	1.8
	155
	6
	0.44
	3.8
	12
	4
	3.6
	4000
	5.9


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

电机外型图
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Model Shaft aD| Shaft Type |Keyway Height
KESHSTE-600MBIED-0.35M | @12.7 | F5*5*25 14.7
KEBHSI15-6004BIED-035M | #14 | #S*5+25 16
KBOHS155-00041BUED—0.30M | 14 | HE*5%25 16





接线图
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Encoder Wiring Diagram:

EA+|Encoder A phase input+ |BLACK 2
EA—|Encoder A phase input—|BLUE #
EB+|Encoder B phase input+ | YELLOW #
EB—|Encoder B phase input— | GREEN #
Vee [Encoder Voltage(+5V)  |RED 4
EGND|Encoder Grand(0V) WHITE &
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