80JBX-X88BLDC

Specifications
	Ratio

Torque(Kg.cm)

Speed(r/min)

Model
	1/4.3
	1/6.75
	1/18
	1/29
	1/35
	Voltage

（VDC）
	Noload current

（A）
	Rated current

（A）

	
	35
	60
	130
	210
	250
	
	
	

	80JBX-X88BLDC045J1000
	230
	150
	55
	35
	28
	24
	≤1.5
	≤7.5

	80JBX-X88 BLDC045J2000
	465
	290
	110
	70
	55
	24
	≤2
	≤13

	80JBX-X88 BLDC045J3000
	700
	440
	166
	103
	84
	24
	≤3
	≤19

	80JBX-X88 BLDC045J4000
	930
	580
	220
	138
	110
	24
	≤4
	≤26

	Reduction Ratio
	Stage
	L(mm)

	1/3.7  1/4.3  1/5.2  1/6.75
	1
	145

	1/14  1/18  1/22  1/29  1/35
	2
	166

	1/68 1/79 1/100 1/115 1/130 1/150
	3
	187


Can be customized

Mechanical Dimensions
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