B42JBX-XC42BLDC

Specifications
	Ratio

Torque(Kg.cm)

Speed(r/min)

Model
	1/6
	1/8.5
	1/16
	1/24
	1/36
	Voltage

（VDC）
	Noload current

（A）
	Rated current

（A）

	
	5
	7
	12
	18
	25
	
	
	

	B42JBX-XC42BLDC025J1000
	166
	115
	60
	40
	28
	24
	≤0.3
	≤0.6

	B42JBX-XC42BLDC025J2000
	330
	230
	120
	80
	55
	24
	≤0.4
	≤1.1

	B42JBX-XC42BLDC025J3000
	500
	350
	185
	120
	83
	24
	≤0.5
	≤1.6

	B42JBX-XC42BLDC025J4000
	666
	470
	250
	160
	110
	24
	≤0.6
	≤2.1


	Ratio

Torque(Kg.cm)

Speed(r/min)

Model
	1/6
	1/8.5
	1/16
	1/24
	1/36
	Voltage

（VDC）
	Noload current

（A）
	Rated current

（A）

	
	5
	7
	12
	18
	25
	
	
	

	B42JBX-XC42BLDC025J1000
	166
	115
	60
	40
	28
	24
	≤0.4
	≤1.2

	B42JBX-XC42BLDC025J2000
	330
	230
	120
	80
	55
	24
	≤0.6
	≤2

	B42JBX-XC42BLDC025J3000
	500
	350
	185
	120
	83
	24
	≤0.8
	≤3

	B42JBX-XC42BLDC025J4000
	666
	470
	250
	160
	110
	24
	≤1.0
	≤4


	Reduction Ratio
	Stage
	L(mm)(XC42BLDC25)
	L(mm)(XC42BLDC035)

	1/4   1/6  1/8.5
	1
	
	

	1/16  1/24   1/36 
	2
	
	

	1/64  1/96  1/144 
	3
	
	


Can be customized.

Mechanical Dimensions


[image: image1.wmf]
_1234567890.dwg

