1.8°60mm两相混合式步进电机  1.8°60mm(NEMA24) 2phase hybrid stepper motor
基本性能/Genaral Specification:

电机规格/Electrical Specification:

	项目(Item)
	性能(Specifications)
	

	步距角(Step Angle)
	1.8°
	

	温  升(Temperature Rise)
	80℃max
	

	环境温度（Ambient Temperature）
	-20℃~+50℃
	

	绝缘电阻(Insulation Resistance)
	100 MΩ Min. ,500VDC
	

	电气强度(Dielectric Strength):
	500VAC for 1minute 
	

	径向间隙(Shaft Radial Play)
	0.02Max. (450g-load)
	

	轴向间隙(Shaft Axial Play)
	0.08Max. (450g-load)
	

	最大径向压力(Max. radial force)
	75N (20mm from the flange)
	

	最大轴向压力(Max. axial force)
	15N
	

	型号

Model No.
	接线方式
	长度

Motor Length
	电流

Current

/Phase
	电阻

Resistance

/Phase
	电感

Inductance

/Phase
	静转矩

Holding Torque
	引线数

# of Leads
	定位转矩

Detent Torque
	转子惯量

Rotor Inertia
	重量

Mass

	
	
	(L)mm
	A
	Ω
	mH
	N.m
	No.
	g.cm
	g.cm
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	Kg

	OE60HS56-2008
	单极
	56
	2
	1.8
	3.
	1.17
	8
	700
	300
	0.77

	
	并联
	
	2.8
	0.9
	3.6
	1.65
	
	
	
	

	
	串联
	
	1.4
	3.6
	14.4
	1.65
	
	
	
	

	OE60HS67-2008
	单极
	67
	2
	2.4
	4.6
	1.5
	8
	900
	570
	1.2

	
	并联
	
	2.8
	1.2
	4.6
	2.1
	
	
	
	

	
	串联
	
	1.4
	4.8
	18.4
	2.1
	
	
	
	

	OE60HS88-2008
	单极
	88
	2
	3
	6.8
	2.2
	8
	1000
	840
	1.4

	
	并联
	
	2.8
	1.5
	6.8
	3.1
	
	
	
	

	
	串联
	
	1.4
	6
	27.2
	3.1
	
	
	
	

	OE60HS100-2008
	单极
	100
	2
	3.2
	6.4
	2.8
	8
	1100
	980
	1.7

	
	并联
	
	2.8
	1.6
	6.4
	4.0
	
	
	
	

	
	串联
	
	1.4
	6.4
	25.6
	4.0
	
	
	
	

	OE60HS111-2008
	单极
	111
	2.0
	4.4
	8.3
	3.2
	8
	1200
	1120
	1.9

	
	并联
	
	2.8
	2.2
	8.3
	4.5
	
	
	
	

	
	串联
	
	1.4
	8.8
	33.2
	4.5
	
	
	
	


以上仅为代表产品，特殊产品可根据客户要求订制。

Above only for representative products, products of special request can be made according to the customer request.
Dimensions:(电机外型图)

(Unit=mm)
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Wiring Diagram:(接线图)
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